DF184 Текущая неисправность | Информация об обнаружении удара
Диагностические указания | Неисправность определяется как текущая после обнаружения удара.
Выполнить диагностику системы надувных подушек безопасности. При необходимости устранить неисправность.
После устранения неисправности выполнить: обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.