DF097 Текущая или сохраненная неисправность | Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя ветрового стекла
Диагностические указания | Условия применения диагностики для сохраненной неисправности Неисправность определяется как текущая после включения очистителя ветрового стекла. Особенности: Произвольная работа стеклоочистителя в прерывистом режиме (не соблюдается временная задержка)
Убедиться, что состояние "Исходное положение переднего стеклоочистителя" при включенном прерывистом режиме определяется как "Активен" когда рычаг стеклоочистителя доходит до исходного положения, затем становится "Неактивен", см. п.5 "Контроль соответствия данных".
Проверить надежность соединения и состояние 15-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить целостность электрической цепи (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей"), а также отсутствие поврежденных проводов в цепях: - 15-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А6" - контакт "2" электродвигателя очистителя ветрового стекла; - контакт "1" электродвигателя очистителя ветрового стекла - "масса".

При необходимости устранить неисправность.

Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей") в цепи:

- 15-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А6" - контакт "2" электродвигателя очистителя ветрового стекла;

При необходимости устранить неисправность.

Проверить надежность соединения и состояние разъема электродвигателя очистителя ветрового стекла. Проверить техническое состояние электродвигателя очистителя ветрового стекла. При необходимости устранить неисправность.
После устранения неисправности выполнить: выполнить диагностические указания для подтверждения ремонта; обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.