Код неисправности | Описание неисправности
В1051-11 | Зеркало электроуправляемое правое – Замыкание цепи на "массу"
Условия обнаружения | Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вверх / Вниз") (контакт "С6" ЦБКЭ) активен; Или Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вправо / Влево") (контакт "С7" ЦБКЭ) активен. Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи к контакту "С6" ЦБКЭ (Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вверх / Вниз")), или в электрической цепи к контакту "С7" ЦБКЭ (Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вправо / Влево"))
Диагностический тест | Включить зажигание, управлять зеркалом наружным правым "Вверх / Вниз", "Вправо / Влево"
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен привод зеркала наружного правого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, зеркала наружного правого. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, зеркала наружного правого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "С" ЦБКЭ и зеркала наружного правого. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контактах "С6", "С7" колодки к ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку к разъему "С" ЦБКЭ. Отсоединить колодку от зеркала наружного правого.

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Код неисправности В1051-11 повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить зеркало наружное правое и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2