Код неисправности | Описание неисправности
U0 100-00 | Шина CAN – сообщение от КСУД отсутствует
Условия обнаружения | Кадр с сообщением КСУД отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭГУРУ и КСУД (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
U0 100-01 | Шина CAN – сигнал оборотов двигателя от КСУД отсутствует
Условия обнаружения | Кадр с сигналом оборотов двигателя отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭГУРУ и КСУД (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
U0 100-13 | Шина CAN – неверный сигнал оборотов двигателя от КСУД
Условия обнаружения | Кадр с сигналом оборотов двигателя от КСУД получен, но значение неверное
Диагностический тест | Включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
U0 100-19 | Шина CAN – сообщение статус двигателя от КСУД недоступно
Условия обнаружения | Кадр с сообщением КСУД отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭГУРУ и КСУД (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции