U 0101 – Нарушение связи с блоком управления трансмиссией

Код неисправности | C101
Lost Communication with Transmission Control Module
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
87 | Сообщение отсутствует
82 | Значение соответствующей переменной ненадлежащим образом обновлено
Условия обнаружения (готовность)
87 | Постоянно
82 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
87 | После запроса ожидание ответа выше максимальной продолжительности | < 10 с | < 10 с
82 |  | 0 мс | 0 мс
Параметры
Режим двигателя
-
-
Диагностическое подтверждение | 87 | Двигатель работает на холостом ходу
82
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, блока управления трансмиссией; Неисправен блок управления трансмиссией
Порядок диагностики | 87 82 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему блока управления трансмиссией. Осмотреть разъем блока управления трансмиссией, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и блоком управления трансмиссией, проверить отсутствие замыкания шины CAN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику блока управления трансмиссией

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение