Код неисправности | Описание неисправности
B1053-00 | Авария зафиксирована по преднатяжителю ремня (замена ЭБУ)
Условия обнаружения | Внутренние тесты ЭБУ определили запись информации о аварии по преднатяжителю ремня
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Внутренняя неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции