Код неисправности | Описание неисправности
U 2140-87 | CAN коммуникация с КСУД: отсутствует кадр сообщения
Условия обнаружения | ЭБУ не в "спящем" состоянии. Кадр CAN отсутствует более 2 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность КСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между БДЗ и КСУД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику КСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2