Код неисправности | Описание неисправности
B2600-42 | Общая ошибка памяти
B2600-46 | Общая ошибка калибровки параметров
B2600-49 | Общая внутренняя ошибка электроники
Условия обнаружения | Обнаружена внутренняя ошибка коммуникационного блока
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен коммуникационный блок
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти коммуникационного блока и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить центральный коммуникационный блок и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены коммуникационного блока и выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции