317

Код Р2501

Цепь управления возбуждением генератора (LT), высокий уровень сигнала

Код Р2501 заносится, если:

- двигатель работает;

- состояние сигнала не изменяется после запуска двигателя.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие неисправности.

2 Проверяется напряжение в цепи возбуждения генератора.

3 Определяется наличие обрыва цепи возбуждения генератора.

Диагностическая информация

Причиной возникновения кода Р2501 может быть неисправность регулятора напряжения (РН) генератора.

Код Р2501 Цепь управления возбуждением генератора (LT), высокий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. Запустить двигатель. Код Р2501 заносится повторно? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р2501 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить 2-клеммную колодку жгута от генератора. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "L" колодки к генератору - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.7В. Напряжение равно напряжению бортсети? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Неисправен РН генератора. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. Выполнить проверку электрической цепи от контакта "Х1/48" колодки к контроллеру до контакта "L" колодки к генератору на отсутствие обрыва – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.7В. Цепь исправна? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен жгут проводов. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |