Код неисправности | Описание неисправности
B1410-13 | Кнопки бортового компьютера – обрыв цепи
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила обрыв в цепи кнопок бортового компьютера
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, кнопок бортового компьютера; Неисправность кнопок бортового компьютера; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и кнопок бортового компьютера. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и кнопок бортового компьютера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "А33" колодки к комбинации приборов и контактом "5" колодки к кнопкам бортового компьютера;

- между контактом "А34" колодки к комбинации приборов и контактом "12" кнопкам бортового компьютера.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену кнопок бортового компьютера и выполнить диагностический тест. Код неисправности появляется повторно?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить кнопки бортового компьютера и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2