209 – переключатель подрулевой светотехники слаботочный (левый);

226 – блок-фара правая;

227 – блок-фара левая;

2202 – БКЭД (ЕММ)

Код неисправности | Описание неисправности
В1241-11 | Цепь включения левой фары ДХО – короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S 1-C 2" БКЭД замкнута на "массу"
Диагностический тест | Включены ДХО
Возможные причины | Неисправна лампа левого ДХО; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, блок-фары левой
Порядок диагностики | Внимание: В целях предотвращения блокировки блоком кузовной электроники цепи питания осветительного прибора, диагностический тест выполнять только после выполнения нижеперечисленных проверок и устранения замыкания на "массу". Если код неисправности "неактивный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, блок-фары левой. Осмотреть разъемы БКЭД, блок-фары левой, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "S 1" БКЭД и блок-фары левой. Проверить исправность лампы левого ДХО. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "S 1-C 2" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции