P0115 –Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

Код неисправности | 0115
Engine Coolant Temperature Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога | Sbx_cf
16 | Напряжение в цепи ниже порога | Sbx_cf
2F | Прерывистый сигнал | Vbx_clf
86 | Недопустимое количество циклов с отрицательным результатом проверки |
Условия обнаружения (готовность)
17 | Зажигание включено
16 | Зажигание включено
2F | Нет других кодов неисправностей, связанных с ДТОЖ
86 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | Напряжение сигнала ДТОЖ > 4,9609375 В | 1000 мс | 4000 мс
16 | Напряжение сигнала ДТОЖ < 0,05859375 В | 1000 мс | 4000 мс
2F | Ненормальные значения температуры охлаждающей жидкости | 8000 мс | 80000 мс
86 |  | 0 мс | 0 мс
Параметры
Режим двигателя
Запрос низ.(выс.) скор.эл/вент. с ЭБУ впрыска
Температура забираемого воздуха
Температура воды
Напряжение датчика темп. воды
Диагностическое подтверждение | 17 | Зажигание включено
16
2F
86
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДТОЖ, КСУД; Неисправен ДТОЖ; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 17 16 2F 86 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДТОЖ и КСУД. Осмотреть разъемы ДТОЖ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Измерить сопротивление ДТОЖ. Сопротивление в норме?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – заменить ДТОЖ и выполнить послеремонтные операции.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы ДТОЖ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДТОЖ на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение