145 - переключатель подрулевой стеклоочистителей слаботочный (правый);

212 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;

2202 – БКЭД (ЕММ)

Код неисправности | Описание неисправности
В12 1D-11 | Защита переднего стеклоочистителя – короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания к контакту "Р2-В8" БКЭД замкнута на "массу" или обрыв цепи
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен предохранитель F38; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить исправность предохранителя F38 – в случае его перегорания замену предохранителя F38 производить только после выполнения нижеперечисленных проверок.

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД. Осмотреть разъемы БКЭД, колодку предохранителя F38, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Извлечь предохранитель F38. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД и электродвигателя очистителя ветрового стекла. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контактах "Р2-В8", "Р2-В9", "Р2-В10" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р2-В8" колодки к БКЭД и предохранителем F38 (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции