Код неисправности | Описание неисправности
В1024-11 | Ошибка перегрева ключа управления нагревателем DA5 (Нагр.сидений правой стороны)
Условия обнаружения | Срабатывает если температура ключа (DA5) превышает максимально допустимый порог
Диагностический тест | Включен нагреватель переднего правого и заднего правого сиденья
Возможные причины | Внутренняя неисправность БДФКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить БДФКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции