Код неисправности | Описание неисправности
U0140-87 | Потеря связи с ЦБКЭ
Условия обнаружения | Фиксируется, если в течение 2 сек. отсутствуют CAN-сообщения от ЦБКЭ
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между комбинацией приборов и ЦБКЭ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест