Код неисправности | Описание неисправности
В10 3A-12 | Преднатяжитель пассажира (цепь 4) замыкание на +АКБ
Условия обнаружения | Замыкание на бортовую сеть в цепи преднатяжителя ремня пассажира в течение 4 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира; Неисправен БУСНПБ
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, преднатяжителя пассажира. Осмотреть разъемы БУСНПБ, преднатяжителя ремня пассажира, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БУСНПБ. Включить зажигание.

Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контактах "А3" и "А4" колодки к БУСНПБ (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции