P 0711 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
Время, требующееся для повышения температуры трансмиссионной жидкости на 1 °C и измеренное КУАКП, превышает 10 минут при соблюдении следующих условий: - рычаг выбора передач в положении "D"; - скорость автомобиля ≥ 10 км/ч; - частота вращения двигателя ≥ 450 об/мин;

- степень открытия дроссельной заслонки ≥ 1/8;

- напряжение питания КУАКП > 10 В;

- температура трансмиссионной жидкости АКП ≤ 20 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При превышении 10 мин время обнаружения неисправности сбрасывается и диагностика начинается снова

-

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости

Порядок диагностики по коду Р0711
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка ДТТЖ Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от АКП. Измерить сопротивление ДТТЖ при различных температурах трансмиссионного масла | Сопротивление между контактами "11" и "16" разъема АКП должно быть: - R = 6,5 кОм ± 10 % при температуре масла 20 °C; - R = 2,2 кОм ± 10 % при температуре масла 50 °C; - R = 0,87 кОм ± 10 % при температуре масла 80 °C | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен датчик температуры трансмиссионной жидкости. Заменить АКП