Код неисправности | Описание неисправности
В2С25-94 | Флаг угона автомобиля – Несанкционированный запуск двигателя
Условия обнаружения | Статус двигателя из CAN (ECM_EngineRunSts) == Работает (Run) или Статус двигателя из CAN (ECM_EngineRunSts) == Запуск двигателя (Start In Progress) И Иммобилайзер активен (IMMO ON)
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Установлен КСУД без функции иммобилизации
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить соответствие референса КСУД. При необходимости заменить КСУД и выполнить процедуру обучения КСУД (см. п.2), выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2