Код неисправности | Описание неисправности
С1154-41 | Неверные данные о длине окружности колеса – сбой контрольной суммы
Условия обнаружения | Запомненное значение длины окружности колеса не совместимо
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Сбой памяти
Порядок диагностики | 1. Выполнить запись коэффициента длины окружности покрышки (см. п.3.3 "Режим "Тест функций"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2