P0352 – Катушка зажигания – 2 цилиндр

Код неисправности | 0352
Ignition Coil 2 or Ignition Coil - Cylinder 2 and 3
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает обрыв цепи или замыкание цепи на массу | Sbx_cf
00 | Внимание: тип неисправности 13 или 11 означает обрыв цепи или замыкание цепи на массу | Sbx_cf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
13 | Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; температура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; напряжение бортсети > 0 V
00 | Зажигание включено; обороты двигателя > определенного значения; температура охлаждающей жидкости > -48 °C; двигатель не в состоянии "стоп"; напряжение бортсети > 0 V
12 | Зажигание включено; обороты двигателя > 0 об/мин; двигатель не в состоянии "стоп"
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика | < 2 с | < 2 с
00 | Аппаратная диагностика | < 2 с | < 2 с
12 | Аппаратная диагностика | < 2 с | < 2 с
Параметры
Опережение зажигания
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 13 | Двигатель работает на холостом ходу
11
12
Приоритет | Р025А
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, катушки 2 цилиндра, КСУД; Неисправна катушка 2 цилиндра; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам катушки 2 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъемы катушки, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Поменять местами катушку цилиндра 2 и бездефектную катушку другого цилиндра, и выполнить диагностическое подтверждение. Код неисправности Р0352 изменился на другой код (Р0351, Р0353, Р0354)?

- да – заменить ранее установленную катушку цилиндра 2 и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей управления, питания и массы катушки 2 цилиндра, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить напряжение питания катушки 2 цилиндра (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение.

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение