№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
14 | B1023 | Замыкание на массу или перегрев в цепи управления общей шины борта | Включено зажигание | 3 | 10
Диагностика Данный код неисправности заносится, если ток нагрузки превышает допустимое значение. 1 Отсоединить колодки ХР4 и ХР3 от ЦБКЭ. Выполнить проверку замыкания на массу в цепях к контактам "ХР4/9", "ХР4/10", "ХР4/2", "ХР4/3", "ХР4/4", "ХР4/5", "ХР4/6", "ХР4/8", "ХР3/6", "ХР3/7" колодок к ЦБКЭ.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправен или электродвигатель стеклоподъемника, или моторедуктор замка двери, или электропривод зеркала (короткое замыкание в обмотках), или ЦБКЭ.