166 – фонарь освещения номерного знака;

172 – фонарь задний правый;

173 – фонарь задний левый;

209 – переключатель подрулевой светотехники слаботочный (левый);

2202 – БКЭД (ЕММ)

Код неисправности | Описание неисправности
В1214-15 | Габаритные огни – обрыв цепи или короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S 2-D 11" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включены габаритные огни
Возможные причины | Неисправны лампы ГО фонаря заднего (ФЗ) правого, ФЗ левого; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого. Осмотреть разъемы БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "S 2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "S 2-D 11" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "S 2" БКЭД, ФЗ правого, ФЗ левого. Проверить исправность ламп ГО ФЗ правого, ФЗ левого. Проверить целостность электрической цепи между контактом "S 2-D 11" колодки к БКЭД и контактом "6" колодки к ФЗ правому, контактом "1" колодки к ФЗ левому. Проверить целостность электрической цепи между "массой" и контактом "4" колодки к ФЗ правому, контактом "4" колодки к ФЗ левому (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции