Код неисправности | Описание неисправности
С1614-4В | Перегрев платы питания
Условия обнаружения | Блок управления УЭРУ определил критическое повышение температуры внутренней схемотехники
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Ненадежный контакт колодки жгута проводов; Внутренняя неисправность блока управления УЭРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему Х1 блока управления УЭРУ. Осмотреть разъем Х1 блока управления УЭРУ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции