Код неисправности | Описание неисправности
U 3003-16 | Электропитание ЭБУ: неисправность питания
Условия обнаружения | Напряжение питания контроллера САУКУ ниже минимального рабочего напряжения
Диагностический тест | Включен режим "AUTO"
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания контроллера САУКУ, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Повышенное сопротивление в цепи "массы" контроллера САУКУ, не затянута клемма заземления;

Внутренняя неисправность контроллера САУКУ

Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи "массы" к контакту "А18" контроллера САУКУ;

- цепи питания к контакту "А20" контроллера САУКУ.

3 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить контроллер САУКУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции