Код неисправности | Описание неисправности
B15F0-31 | Цепь питания приёмопередатчика – отсутствие сигнала транспондера
Условия обнаружения | Неисправность в цепи питания или сигнала антенны иммобилизатора – базовой станции транспондера
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность антенны иммобилизатора или жгута проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и антенны иммобилизатора. Осмотреть контакты антенны иммобилизатора, ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от антенны иммобилизатора. Включить зажигание. С помощью мультиметра измерить напряжение между контактами "3" и "2" колодки к антенне иммобилизатора (см. п.3.6 "Измерение напряжения на контактах жгута проводов"). Измеренное напряжение равно напряжению бортовой сети?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 4.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от разъема S 1 ЦБКЭ.

Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "S 1/А17" колодки к ЦБКЭ и контактом "4" колодки к антенне иммобилизатора;

- между контактом "S 1/А18" колодки к ЦБКЭ и контактом "1" колодки к антенне иммобилизатора.

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции.

4 Выключить зажигание. Проверить исправность предохранителя F 12.

Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "3" колодки к антенне иммобилизатора и предохранителем F 12;

Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "2" колодки к антенне иммобилизатора и "массой".

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2