Код неисправности | Описание неисправности
C106 Е-54 | ДУПРК: отсутствует калибровка
Условия обнаружения | Датчик указывает, что калибровка некорректная
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Сбой калибровки датчика; Неисправность датчика
Порядок диагностики | При наличии кода неисправности U 0076-00, или U 0076-88, или U 2156-87, или C 1083-86 выполнить сначала его диагностику. Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить калибровку ДУПРК (см. п.3.3 "Режим "Функции"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить ДУПРК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2