P05 0 0 – Датчик скорости автомобиля

Код неисправности | 05 0 0
Vechicle Speed Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
3 А | Слишком много импульсов | Sbx_cf & Vbx_df
39 | Слишком мало импульсов | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
3 А |
39 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
3 А |  | - | -
39 |  | - | -
Параметры
Скорость автомобиля
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 3 А | Зажигание включено
39
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУАБС, КСУД; Неисправен БУАБС
Порядок диагностики | 3A 39 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУАБС и КСУД. Осмотреть разъемы БУАБС, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрической цепи между контактом "L 3" колодки жгута к разъему "В" КСУД и контактом "23" колодки жгута к БУАБС (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания на массу в цепи к контакту "L 3" разъема "В" КСУД (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить отсутствие замыкания на бортовую сеть в цепи к контакту "L 3" разъема "В" КСУД (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику БУАБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение