120 – контроллер ЭСУД; 1076 – дроссельный патрубок с электроприводом

Код Р2101

Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна

Код Р2101 заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера электропривода дроссельной заслонки определила неисправность.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется наличие замыкания на массу цепи управления электроприводом.

3 Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления электроприводом.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер электропривода дроссельной заслонки, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Код Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р2101 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6 В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ЭДП. Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "1", "4" колодки к ЭДП на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  | Да | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Провести проверку замыкания контакта "1", "4" колодки к ЭДП на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен контроллер или ЭДП. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |