Код неисправности | Описание неисправности
U1002-87 | Отсутствует ВСМ – Отсутствующее сообщение
Условия обнаружения | Определенные сообщения от BCM не могут быть получены в течение 10 циклов
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправен блок ВСМ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ВСМ и блоком ESCL (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ВСМ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ESCL выполнить процедуры по п.2