Код неисправности | Описание неисправности
B1214-11 | Габаритные огни – короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S2-D11" БКЭД замкнута на "массу"
Диагностический тест | Включены габаритные огни
Возможные причины | Неисправны лампы ГО блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого
Порядок диагностики | Внимание: В целях предотвращения блокировки блоком кузовной электроники цепи питания осветительного прибора, диагностический тест выполнять только после выполнения нижеперечисленных проверок и устранения замыкания на "массу". Если код неисправности "неактивный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого. Осмотреть разъемы БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "S2" БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого. Про-верить исправность ламп ГО блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "S2-D11" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

4 – фонарь наружный задний левый; 5 – блок-фара левая; 9 – фонарь задний внутренний левый; 27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый); 32 – переключатель подрулевой левый;

52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);