Код неисправности | Описание неисправности
B1402-11 | Датчик уровня топлива – короткое замыкание на массу
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила неисправность в цепи датчика уровня топлива
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты,
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, модуля электробензонасоса; Неисправен датчик уровня топлива в модуле электробензонасоса; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и модуля электробензонасоса. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и модуля электробензонасоса, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёма комбинации приборов и разъёма модуля электробензонасоса. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контактах "А15" и "А16" колодки к комбинации приборов (см. п.3.7. "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "2" и "4" модуля электробензонасоса. Сопротивление в пределах (Rmin=33±2 Ом – Rmax=313±5 Ом)?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить модуль электробензонасоса и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2