Код неисправности | Описание неисправности
В1052-11 | Зеркало электроуправляемое левое (Режим "Вверх / Вниз") – Замыкание цепи на "массу"
Условия обнаружения | Получение диагностического статуса МДВ по шине LIN: Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи управления зеркалом наружным левым (Режим "Вверх / Вниз")
Диагностический тест | Включить зажигание, управлять зеркалом наружным левым "Вверх / Вниз"
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен привод "Вверх / Вниз" зеркала наружного левого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам МДВ, зеркала наружного левого. Осмотреть разъемы МДВ, зеркала наружного левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема МДВ и зеркала наружного левого. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "8" колодки к МДВ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку к разъему МДВ. Отсоединить колодку от зеркала наружного левого.

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности В1052-11 повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить МДВ и выполнить послеремонтные операции.

Если в памяти ЭБУ фиксируется код неисправности В1052-13, заменить зеркало наружное левое и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2