80

P 17В1 Соленоид муфты включения повышающей передачи / тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода, цепь неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 0,5 с значение тока электромагнитного клапана муфты включения повышающей передачи / тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода (ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ) ≤ 200 мА и КУАКП определил замыкание на "источник питания" или обрыв в цепи при соблюдении следующих условий:

- выходной ток электромагнитного клапана ≥ 930 мА;

- напряжение питания КУАКП > 10 В

- Блокировка на 3-ей передаче

- Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Замыкание на "источник питания" или обрыв в цепи ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ.

Неисправность ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ

Порядок диагностики по коду Р17В1
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка целостности цепи питания ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП и от АКП | Измерить сопротивление между контактом "40" колодки к КУАКП и контактом "7" колодки к АКП. R < 1 Ом? | Переход к шаг 2 | Устранить обрыв в соответствующей цепи
2 Проверка замыкания на "источник питания" в цепи питания ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ Присоединить колодку жгута к КУАКП. Включить зажигание | С помощью пробника проверить замыкание на "источник питания" контакта "7" колодки к АКП. Замыкание имеется? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 3
3 Проверка ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ Выключить зажигание. Измерить сопротивление ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ при различных температурах трансмиссионного масла | Сопротивление между контактом "7" разъема АКП и "массой" должно быть: - R = 6,2 Ом ± 10 % при температуре масла 20 °C; - R = 7,0 Ом ± 10 % при температуре масла 50 °C; - R = 7,8 Ом ± 10 % при температуре масла 80 °C | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен ЭКМВПвП / ТПнП ПЗХ. Заменить АКП