Р1120 Цепь датчика положения педали акселератора

Диагностическое подтверждение | 86 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
8 F
Условия возникновения кода неисправности | 86 | Недопустимый сигнал
8 F | Хаотичный сигнал
Тип диагностики | 86 | CAN мониторинг
8 F
Аварийный режим | 86 | Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Режим ползучести невозможен и прерывается, если уже активирован
8 F
Проявление на автомобиле | 86 | Режим ползучести невозможен
8 F | Автомобиль остановлен: запуск невозможен; Режим ползучести невозможен
Порядок диагностики | 86 8 F | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику ЭСУД, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей ЭСУД и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение