№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
17 | B1030 | Обрыв (перегорание лампы) дневных ходовых огней | Подано напряжение на включение дневных ходовых огней после запуска двигателя | 3 | 10
Диагностика (для а/м LADA GRANTA) 1 Отсоединить колодку от фары с неработающей лампой дневных ходовых огней. Выполнить проверку обрыва (перегорания) лампы дневных ходовых огней между контактами "6" и "8" разъема фары. Если лампа исправна – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР2 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР2/6" колодки к ЦБКЭ – контакт "6" колодки к фаре;

- "масса" – контакт "8" колодки к фаре.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.