Код неисправности | Описание неисправности
C1100-61 | ЭМУР.Ошибка расчета сигнала датчика крутящего момента
Условия обнаружения | Сигналы двух каналов ДМ не одинаковы, или их значения выходят за рабочий диапазон
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Неисправность ДМ, контроллера, жгута датчиков
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции