Код неисправности | Описание неисправности
С1061-11 С1063-11 С1065-11 С1067-11 С1061-12

С1063-12

С1065-12

С1067-12

Цепь датчика скорости ПЛ колеса: замыкание в цепи на массу

Цепь датчика скорости ПП колеса: замыкание в цепи на массу

Цепь датчика скорости ЗЛ колеса: замыкание в цепи на массу

Цепь датчика скорости ЗП колеса: замыкание в цепи на массу

Цепь датчика скорости ПЛ колеса: замыкание в цепи на ист. питания

Цепь датчика скорости ПП колеса: замыкание в цепи на ист. питания

Цепь датчика скорости ЗЛ колеса: замыкание в цепи на ист. питания

Цепь датчика скорости ЗП колеса: замыкание в цепи на ист. питания

Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи (замыкание) датчика скорости колеса
Диагностический тест | Пробный выезд
Возможные причины | Неисправен ДСК или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДСК и ЭБУ. Осмотреть разъемы ДСК, ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДСК на массу и на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Заменить ДСК на заведомо исправный или поменять местами два ДСК на одной оси. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить гидроагрегат и выполнить послеремонтные операции;

- нет – прежний ДСК был неисправен

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2