52

P 0706 Датчик положения переключателя режимов АКП, выход сигнала из допустимого диапазона
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
- В течение не менее 30 с отсутствуют сигналы от переключателя режимов АКП - Напряжение питания КУАКП > 10 В | - Сильные рывки при переключении передач - Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена | Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности | - Жгут (обрыв между переключателем диапазонов КП и КУАКП) - Переключатель диапазонов КП
Порядок диагностики по коду Р0706, лист 1
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка надежности присоединения колодок к переключателю режимов АКП и к КУАКП | Колодки жгута надежно зафиксированы на разъемах переключателя АКП и КУАКП | Переход к шаг 2 | Устранить замечания
2 Проверка напряжения питания к переключателю АКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от переключателя режимов АКП. Включить зажигание. Проверить наличие напряжения питания на контакте "6" колодки к переключателю режимов АКП | U = U бортсети? | Переход к шаг 3 | Переход к шаг 6
3 Проверка целостности электрических цепей между переключателем режимов АКП и КУАКП Выключить зажигание. Отсоединить колодку от КУАКП. Проверить сопротивление в цепях между колодками жгута проводов к КУАКП и к переключателю режимов АКП | Сопротивление между контактом "2" (3", "4", "5", "6", "7") колодки к КУАКП и соответствующим контактом "3" ("2", "4", "8", "5", "9") колодки к переключателю режимов АКП: - R < 1 Ом? | Переход к шаг 4 | Устранить неисправность в соответствующей цепи

Порядок диагностики по коду Р0706, лист 2
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
4 Проверка замыкания на "массу" цепей между переключателем режимов АКП и КУАКП | С помощью пробника проверить замыкание на "массу" контактов "2" (3", "4", "5", "6", "7") колодки к КУАКП. Замыкание имеется? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 5
5 Проверка переключателя режимов АКП Проверить работоспособность переключателя при всех режимах в соответствии с принципом его работы | Сопротивление в разъеме переключателя режимов АКП: - между контактами "3" и "6" в положении "1" рычага выбора передач; - между контактами "2" и "6" в положении "2" рычага выбора передач; - между контактами "4" и "6" в положении "D" рычага выбора передач;

- между контактами "8" и "6" в положении "N" рычага выбора передач;

- между контактами "5" и "6" в положении "R" рычага выбора передач;

- между контактами "9" и "6" в положении "Р" рычага выбора передач;

R < 1 Ом?

Проверить надежность контактов в разъеме переключателя АКП и в колодке к переключателю АКП

Неисправен переключатель режимов АКП.

Заменить АКП

6 Проверка целостности цепи напряжения питания к переключателю АКП Проверить сопротивление цепи между выключателем зажигания и переключателем режимов АКП | Сопротивление цепи между контактом "15" выключателя зажигания и контактом "6" переключателя режимов АКП: - R < 1 Ом? | Проверить надежность контактов в разъеме переключателя АКП и в колодке к переключателю АКП | Устранить неисправность в соответствующей цепи