Код неисправности | Описание неисправности
U3D01-06 | Неисправность базового программного алгоритма
U3D01-51 | Базовое ПО не запрограммировано
Условия обнаружения | Обнаружены ошибки программирования ПО коммуникационного блока
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен коммуникационный блок
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти коммуникационного блока и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить центральный коммуникационный блок и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены коммуникационного блока и выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции