Код неисправности | Описание неисправности
В1282-1 4 | Напряжение аккумуляторной батареи 2 – обрыв цепи или короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания к контакту "Р2-В12" БКЭД замкнута на "массу" или обрыв цепи
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен предохранитель к контакту "Р2-В12" БКЭД; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить исправность предохранителя к контакту "Р2-В12" БКЭД – в случае его перегорания замену предохранителя производить только после выполнения нижеперечисленных проверок.

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД. Осмотреть разъемы БКЭД, колодку предохранителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Извлечь предохранитель. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "Р2-В12" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р2-В12" колодки к БКЭД и соответствующим предохранителем (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ (при необходимости выполнить разблокировку защиты, см. п.3.1) и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции