P1589 – Контактор нейтрали коробки передач

Код неисправности | 1589
Gear box neutral contactor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала |
29 | Недопустимый сигнал |
Условия обнаружения (готовность)
64 |
29 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 |  | 0 мс | 0 мс
29 |  | 0 мс | 0 мс
Параметры
Нейт.полож.рыч.перекл.механ.кор.пер.
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 62 | Зажигание включено, контроль состояния контактора при переключении рычага выбора передач в положение "нейтраль"
29
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодки жгута проводов, контактора нейтрали коробки передач; Неисправен контактор нейтрали коробки передач
Порядок диагностики | 62 29 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контактора. Осмотреть разъем контактора, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 С помощью диагностического прибора при переключении рычага выбора передач в положение "нейтраль" проверить состояние контактора. Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 3;

- да – перейти к шагу 4.

3 С помощью диагностического прибора при включении какой-либо передачи проверить состояние контактора. Несоответствие обнаружено?

- нет – выполнить послеремонтные операции;

- да – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрических цепей питания и сигнала контактора, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить контактор и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение