Код неисправности | Описание неисправности
С0040-64 | Выключатель сигнала торможения: недостоверный сигнал
Условия обнаружения | Несоответствующий сигнал выключателя сигнала торможения
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Неисправность ВСТ; Неисправен жгут проводов между ВСТ и ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ВСТ. Осмотреть разъем ВСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. С помощью диагностического прибора проверить, что при отпущен-ной педали тормоза состояние педали тормоза "отжат", при нажатой педали тормоза состояние педали тормоза "нажат". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 5;

- да – перейти к шагу 3.

3. Проверить целостность электрических цепей питания ВСТ (кл. "15" и кл. "30") и цепей сигнала, проверить отсутствие замыкания цепей сиг-нала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4. Снять ВСТ. С помощью мультиметра проверить работоспособность контактных групп ВСТ в соответствии с принципом его работы. Неисправность обнаружена?

- да – заменить ВСТ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5. Проверить положение педали тормоза и установку выключателя сиг-нала торможения. Убедится, что при отпущенной педали тормоза шток ВСТ упирается в педаль тормоза и вдавлен в корпус ВСТ, что при нажатии на педаль тормоза нет заклинивания штока ВСТ. Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2