Код неисправности | Описание неисправности
B2051-85 | ESCL – сбои сигнала / сообщения шины CAN: сигнал выше допустимого диапазона
Условия обнаружения | Обнаружены сбои последовательности блокировки ESCL и параметр "Флаг отключения линии безопасности" = Истина (ESCL CAN кадр)
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Сбои сигнала / сообщения шины CAN
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить наличие кодов неисправности B2051-11 и B2059-85. Код B2051-11 или B2059-85 присутствуют в памяти ЭБУ?

-да – выполнить диагностику по соответствующей карте и выполнить послеремонтные операции;

- нет – удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ESCL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4