P0130 – Управляющий датчик кислорода

Код неисправности | 0130
O2 Sensor - Upstream
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
09 | Специфическая ошибка |
13 | Обрыв цепи | Sbx_cf
11 | Цепь замкнута на массу | Sbx_cf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
09 | Скорость автомобиля > 0 км/ч; температура охл. жидкости > 50 °C; время работы двигателя > 630 с; 1500 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; нет вариации оборотов двигателя; нет других кодов неисправностей
13 | Двигатель работает на холостом ходу; УДК прогрет; выходное напряжение УДК в диапазоне 1395 ÷ 1870 мВ
1 1 | Двигатель работает на холостом ходу; УДК прогрет; нет отключения топливоподачи
12 | [Двигатель работает; нет кода неисправности Р0135; УДК прогрет] в течение 7 с
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
09 | Ненормальная длительность мин. периода сигнала УДК | 20000 мс | 20000 мс
13 | Условия активации верны в течение 0,2 с | 5000 мс | 20 мс
11 | Выходное напряжение УДК < 20 мВ | 10000 мс | 20 мс
12 | Выходное напряжение УДК > 1870 мВ | 10 мс | 20 мс
Параметры
Давление в коллекторе
Расход воздуха
Напряжение верх.датч.кислорода
Цикл.отн.откр.подогрева верх.датчика
Регулировка состава смеси
Диагностическое подтверждение | 09 | Двигатель работает на холостом ходу более 180 с
13
11
12
Приоритет | Р0135, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0313
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, УДК, КСУД; Неисправен УДК; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность электрической цепи питания нагревателя УДК (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции; - нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы УДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала УДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции

| 09 | 1 Проверить, что программирование функции измерения крутящего момента выполнено. Программирование выполнено? - нет – выполнить процедуру программирования функции измерения крутящего момента и перейти к шагу 2; - да – перейти к шагу 2. 2 С помощью диагностического прибора активировать процедуру проверки УДК (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - "Тест датчиков кислорода"). Результат положительный?

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции;

- да – выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение