Код неисправности | Описание неисправности
U 1104-87 U 1105-87 U 1108-87 | Ошибка коммуникации с BCM: нет кадра в CAN
Условия обнаружения | Сообщение ВСМ отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ВСМ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между БДФКЭ и ВСМ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЦБКЭ (ВСМ)

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции