Код неисправности | Описание неисправности
В2600-56 | Общая ошибка мониторинга
Условия обнаружения | Режим мониторинга коммуникационного блока используется во время проведения STAT2 и DYN. Когда режим мониторинга активен, выдается данный код неисправности
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти коммуникационного блока и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, проверить остальные появившиеся коды неисправностей и перейти к диагностике в соответствии с картами кодов неисправностей