Код неисправности | Описание неисправности
B 2730-92 | Задний боковой левый датчик – неверное функционирование
В2730-9 6 | Задний боковой левый датчик – внутренняя неисправность компонента
В2730-9 7 | Задний боковой левый датчик – работа компонента или системы затруднена или заблокирована
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность заднего бокового левого датчика
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность заднего бокового левого датчика СП
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, заменить задний боковой левый датчик, и выполнить послеремонтные операции.
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2