P060В – Контроллер СУД – АЦП

Код неисправности | 060B
Engine Control Module - A/D Converter
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
49 | Внутренняя ошибка электроники | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
49 | Постоянно
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
49 | Аппаратная диагностика определила ошибку АЦП | 40 мс | 40 мс
Параметры
Режим двигателя
Дополнительная информация FD 42 - небезопасные данные носитель 1
Дополнительная информация FD 43 - безопасные данные главный процессор
Дополнительная информация FD 4 D - небезопасные данные носитель 2
Дополнительная информация FD 4 E - безопасные данные процессор безопасности
Диагностическое подтверждение | 49 | Зажигание включено
Приоритет | Р0641, Р0651
Возможные причины | Неисправен АЦП КСУД
Порядок диагностики | 49 | 1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, процедуру программирования функции измерения крутящего момента, см. п.2