Код неисправности | Описание неисправности
В1034-13 | Указатели поворота направо – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления указателями поворота направо (контакт "В5" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "В5" ЦБКЭ (Выход. Указатели поворота направо) менее 2,625 А
Диагностический тест | Включить зажигание, включить / выключить правые указатели поворотов
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен указатель поворота
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, блок-фаре правой, фонарю заднему правому, боковому указателю поворота правому, зеркалу наружному правому. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, блок-фары правой, фонаря заднего правого, бокового указателя поворота правого, зеркала наружного правого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгуту проводов от блок-фары правой, фонаря заднего правого, бокового указателя поворота правого, зеркала наружного правого. С помощью мультиметра выполнить проверку обрыва (перегорания) ламп указателей правого поворота:

- между контактами "В2" и "В1" разъема блок-фары правой;

- между контактами "3" и "6" фонаря заднего правого;

- между контактами "2" и "1" бокового указателя поворота правого;

- между контактами "5" и "6" зеркала наружного правого.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- контакт "В5" колодки к ЦБКЭ – контакт "В2" колодки к блок-фаре правой;

- "масса" – контакт "В1" колодки к блок-фаре правой;

- контакт "В5" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" колодки к фонарю заднему правому;

- "масса" – контакт "6" колодки к фонарю заднему правому;

- контакт "В5" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к боковому указателю поворота правому;

- "масса" – контакт "1" колодки к боковому указателю поворота правому;

- контакт "В5" колодки к ЦБКЭ – контакт "5" колодки к зеркалу наружному правому;

- "масса" – контакт "6" колодки к зеркалу наружному правому.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2