Код неисправности | Описание неисправности
В1062-11 | Дневные ходовые огни – Замыкание цепи на "массу"
Условия обнаружения | Выход управления дневными ходовыми огнями (контакт "В6" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "В6" ЦБКЭ (Выход. Дневные ходовые огни) более 17 А
Диагностический тест | Включить зажигание, включить дневные ходовые огни
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправны дневные ходовые огни (ДХО)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, блок-фаре правой, блок-фаре левой. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, блок-фары правой, блок-фары левой, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ и от блок-фары правой, блок-фары левой. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "В6" колодки к ЦБКЭ и контактами "С1" колодок к блок-фаре правой, блок-фаре левой.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 С помощью мультиметра выполнить проверку исправности ламп ДХО:

- между контактами "С2" и "С1" разъема блок-фары правой;

- между контактами "С2" и "С1" разъема блок-фары левой.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2